Frequency: 28GHz

Area (m):

X -230~540

Y -260~370

Rxs：

Sampling points:121976

Sampling resolution:2 meters

Txs：

BS1(-200,-250,150)

BS2(0,-250,150)

BS3(200,-250,150)

BS4(400,-250,150)

BS5(-200,-50,150)

BS6(0,-50,50)

BS7(200,-50,40)

BS8(400,-50,65)

BS9(-200,150,120)

BS10(0,150,80)

BS11(200,150,70)

BS12(400,150,75)

BS13(-200,350,120)

BS14(0,350,90)

BS15(200,350,50)

BS16(400,350,30)