Frequency: 28GHz

Area (m):

X -800~-200

Y -400~50

Rxs：

Sampling points:68026

Sampling resolution:2 meters

Txs：

BS1(-800,-400,65)

BS2(-600,-400,75)

BS3(-400,-400,65)

BS4(-200,-400,70)

BS5(-800,-200,65)

BS6(-600,-200,75)

BS7(-400,-200,65)

BS8(-200,-200,70)

BS9(-800,0,65)

BS10(-600,0,75)

BS11(-400,0,65)

BS12(-200,0,70)