Frequency: 28GHz

Area (m):

X -500~100

Y -1300~0

Rxs：

Sampling points:195951

Sampling resolution:2 meters

Txs：

BS1(-400,-1200,100)

BS2(-200,-1200,100)

BS3(0,-1200,100)

BS4(-400,-1000,100)

BS5(-200,-1000,100)

BS6(0,-1000,100)

BS7(-400,-800,100)

BS8(-200,-800,100)

BS9(0,-800,100)

BS10(-400,-600,100)

BS11(-200,-600,100)

BS12(0,-600,100)

BS13(-400,-400,100)

BS14(-200,-400,100)

BS15(0,-400,100)

BS16(-400,-200,100)

BS17(-200,-200,100)

BS18(0,-200,100)

BS19(-400,0,100)

BS20(-200,0,100)

BS21(0,0,100)